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1. OBJETIVO
Estabelecer a sequência segura para inspeção e partida do forno elétrico.

2. RESPONSABILIDADES
O líder de turno deve confirmar o checklist, os intertravamentos e a liberação da manutenção.

3. PROCEDIMENTO
Verificar refratário, sistema hidráulico, exaustão e ausência de pessoas na área restrita antes da energização.
